## 设置相似度阈值是0.7：

暖通.txt和建筑.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。\n',

'应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》\n']

暖通.txt和电气.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['提供负荷计算书。\n',

'应提供空调逐时冷负荷计算书、空调（采暖）热负荷计算书、设备选型计算书、空调（采暖）系统水力计算书；整体风平衡计算书、补偿器伸缩量及固定支架受力计算书。\n']

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n',

'确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n']

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

相似度是0.8164965809277261

['系统要求\n',

'系统设单风机系统。\n']

暖通.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

建筑.txt和电气.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。\n',

'变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。\n']

建筑.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

电气.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

## 设置相似度阈值是0.6（与0.7相同）：

暖通.txt和建筑.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.7826237921249264

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。\n', '应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》\n']

暖通.txt和电气.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.7250523667842477

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['提供负荷计算书。\n', '应提供空调逐时冷负荷计算书、空调（采暖）热负荷计算书、设备选型计算书、空调（采暖）系统水力计算书；整体风平衡计算书、补偿器伸缩量及固定支架受力计算书。\n']

相似度是1.0

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n', '确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n']

相似度是0.8164965809277261

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['系统要求\n', '系统设单风机系统。\n']

暖通.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

建筑.txt和电气.txt的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.8795434461109204

相似度高达0.700000得语句是----------------------------

['变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。\n', '变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。\n']

建筑.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

电气.txt和结构.txt的相同审查内容有-------------------------------------

## 设置相似度阈值是0.5：

暖通和建筑的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。\n', '应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》\n']

相似度是0.5412658773652742

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['超市、集合店应单独设置干垃圾房、污水处理间；每组货梯附近应设置干垃圾房，干垃圾房面积不应小于30㎡。湿垃圾房应集中设置，并应设分体空调。垃圾房地面应注明坡度，及地漏或排水浅沟、污水坑位置。\n',

'湿垃圾房设置2台3匹分体空调\n']

暖通和电气的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['负荷计算\n', '提供负荷计算书。\n',

'应提供空调逐时冷负荷计算书、空调（采暖）热负荷计算书、设备选型计算书、空调（采暖）系统水力计算书；整体风平衡计算书、补偿器伸缩量及固定支架受力计算书。\n']

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n',

'确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n']

相似度是0.5600497844157982

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。\n',

'餐饮商铺通风井宜贴楼梯间布置，不具备条件时，每两餐饮商铺在分隔墙处背靠背成对布置，竖井包括排油烟、事故排风及补风竖井，排油烟风机和补风机设置在屋面上，事故排风机机吊装在餐饮商铺内。\n']

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['系统要求\n',

'系统设单风机系统。\n']

相似度是0.5547001962252291

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['系统要求\n',

'万达物业、超市空调系统制冷主机设一次泵变流量系统。\n']

暖通和结构的相同审查内容有-------------------------------------

建筑和电气的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.500000以上的语句有----------------------------

['变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。\n',

'变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。\n']

建筑和结构的相同审查内容有-------------------------------------

电气和结构的相同审查内容有-------------------------------------

PS D:\学习资料\大四下\毕业设计\重复条目筛选\duplicateItem> python .\main.py

暖通和建筑的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.7826237921249264

相似度是0.4242640687119285

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。\n',

'卫生间设计应根据城市级别参照《万达广场/万达茂卫生间模块》进行设计\n',

'应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》\n']

相似度是0.42111744380615784

相似度是0.49518756847213835

相似度是0.4354941703556927

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['各主力店开口、布局应与方案一致。\n',

'重点把控项目-主力店和次主力店\n',

'主力店与次主力店空间宜方正，合理安排配套管井、机房位置，避免出现异形空间。\n',

'所有主力店内均应做机械排烟, 主力店、次主力店排烟时需设机械补风。\n']

相似度是0.40509574683346666

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['幕墙、立面、夜景照明、建筑施工图应一致，各设计单位应会签确认。\n',

'管线固定支架的水平推力应在设计总包（设计单位）的机电专业施工图中明确，作为支吊架设计依据。\n']

相似度是0.48666426339228763

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。\n',

'暖通图纸应提供消防专篇和节能专篇。应针对绿建一星设计给出专项设计说明\n']

相似度是0.42433421239575275

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['室内步行街管井设置应远离步行街公共区域，管井布置应规整，不得影响步行街商铺的使用。\n',

'步行街商铺排烟风井宜结合楼梯间均匀布置，步行街公共区域的排风风机沿采光顶延伸方向均匀布置。\n']

相似度是0.4309458036856673

相似度是0.4152697672499609

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['步行街公共区域及铺内吊顶净高应符合万达建造标准要求；室内管线综合应与各专业会签并满足净高要求。\n',

'室内步行街管井设置应远离步行街公共区域，管井布置应规整，不得影响步行街商铺的使用。\n', '步行街公共区域机电管线设备布置应按照<步行街公共区域检修空间管线综合做法>完成管线综合设计。\n']

相似度是0.45184805705753195

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['超市、集合店应单独设置干垃圾房、污水处理间；每组货梯附近应设置干垃圾房，干垃圾房面积不应小于30㎡。湿垃圾房应集中设置，并应设分体空调。垃圾房地面应注明坡度，及地漏或排水浅沟、污水坑位置。\n', '垃圾房垃圾推入门安装单向风幕机。\n']

相似度是0.4089304100547654

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['室内步行街空调机房应全部放在顶层或屋顶上，空调水井应布置在商铺最里面角部，不影响商铺经营。\n', '步行街首层出入口附近商铺的空调供热量应充分考虑冷风入侵的影响，同时商铺门口应设高静压风机盘管作为风幕机使用。\n']

相似度是0.5412658773652742

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['超市、集合店应单独设置干垃圾房、污水处理间；每组货梯附近应设置干垃圾房，干垃圾房面积不应小于30㎡。湿垃圾房应集中设置，并应设分体空调。垃圾房地面应注明坡度，及地漏或排水浅沟、污水坑位置。\n', '湿垃圾房设置2台3匹分体空调\n']

相似度是0.40408541690413596

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['屋面排烟井旁应预留步行街餐饮商铺用油烟净化器及风机基础；屋面预留外墙清洗吊栏悬挂点。\n', '室外街商铺户内预留空调条件，预留冷媒管井，屋面预留空调基础或外立面设外挂条件，预留空调安装洞及冷凝水排放点。\n']

暖通和电气的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.5468687416197306

相似度是0.7250523667842477

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['负荷计算\n', '提供负荷计算书。\n', '应提供空调逐时冷负荷计算书、空调（采暖）热负荷计算书、设备选型计算书、空调（采暖）系统水力计算书；整体风平衡计算书、补偿器伸缩量及固定支架受力计算书。\n']

相似度是0.4146442144313646

相似度是1.0

相似度是0.4032389192727559

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['落实所有需220/380V电压供电的电动阀数量及具体位置；设计单位应提供相关机电各专业自查的会签表。\n',

'确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n',

'如桥架、母线上方有排管交叉时应采取防水措施（母线连接处上方应避开水管、喷淋头等漏水点）。设计单位应提供机电专业自查的会签表，并明确各阶段实施措施。\n',

'确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。\n']

相似度是0.4757860680698065

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。\n', '餐饮排油烟管出口应距离取风口至少10米远。餐饮排油烟管出口应距塔楼大于30米远，否则上塔楼屋面高空排放（需作为专题与规划院暖通工程师沟通）。餐饮商户排油烟风机应与补风风机连锁(土建

设计单位应对租户图纸进行复核)，各类条件（配电、安装空间、补风管井等）预留到位。\n']

相似度是0.5600497844157982

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。\n', '餐饮商铺通风井宜贴楼梯间布置，不具备条件时，每两餐饮商铺在分隔墙处背靠背成对布置，竖井包括排油烟、事故排风及补风竖井，排油烟风机和补风机设置在屋面上，事故排风机机吊装在餐饮商铺内。\n']

相似度是0.4082482904638631

相似度是0.8164965809277261

相似度是0.43301270189221935

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['（6）配电箱系统图；\n', '系统要求\n', '火灾自动报警系统必须为室内步行街餐饮厨房预留灭火系统接口，厨房灭火系统的动作信息要在

消防控制中心有反馈。\n', '系统设单风机系统。\n']

相似度是0.4183300132670378

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['步行街商铺电气系统管线应由公共区引入。\n', '步行街公共区域机电管线设备布置应按照<步行街公共区域检修空间管线综合做法>完成管线综合设计。\n']

相似度是0.4472135954999579

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['系统要求\n', '水系统变流量设计\n']

相似度是0.5547001962252291

相似度是0.4193139346887673

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['系统要求\n', '室内步行街、商铺及上部塔楼、外街、自持写字楼等区域，照明、经营等用电负荷必须设置剩余电流式电气火灾监测系统，系统主机设于慧云机房。系统主机设于消防控制中心（控制室），在购物中心物业变电所设区域报警控制器，信号检测点设于楼层配电箱进线处。\n', '万达物业、超市空调系统制冷主机设一次泵变流量系统。\n']

相似度是0.4699787963568373

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。\n', '提供整体风平衡计算书，并按风平衡计算结果配置送排风机。采光顶排风机排风量应考虑扣除餐饮排油烟与排油烟补风的风量差，且单台风机风量控制在10000—13500 m3/h，风机采用箱式风机。\n']

暖通和结构的相同审查内容有-------------------------------------

建筑和电气的相同审查内容有-------------------------------------

相似度是0.408248290463863

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['"设计文件应包含以下内容：\n', '应明确表示各出入口与市政道路标高、交通流线及站点之间关系。应与景观竖向设计一致。主要道路应设

计公交车站和出租车泊接停靠站。\n']

相似度是0.4444444444444444

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['疏散通道（含后勤通道）的防火门应设置防火门监控系统，即疏散楼梯口及防火分区边界处通往疏散楼梯的防火门设置。商铺的防火门不设置。\n', '防火门设置应满足集团、国家和地方标准，不得随意提高防火门级别，不得随意增加防火门数量。\n']

相似度是0.45509102730910317

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['疏散通道（含后勤通道）的防火门应设置防火门监控系统，即疏散楼梯口及防火分区边界处通往疏散楼梯的防火门设置。商铺的防火门不设置。\n', '"顾客经常经过的区域，应设置常开防火门。以下防火门应设联网门禁：\n']

相似度是0.4082482904638631

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['疏散通道（含后勤通道）的防火门应设置防火门监控系统，即疏散楼梯口及防火分区边界处通往疏散楼梯的防火门设置。商铺的防火门不设置。\n', '2） 通往疏散通道第一道常闭防火门\n']

相似度是0.4103646773287979

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['屋面设备的配电装置应安装在强电竖井、配电间或设备间内。\n', '纯万达广场/万达茂项目：屋面应统一规划，集中整齐安放设备机组，应

按上人屋面设计。应考虑设备机组不对外立面造成影响。\n']

相似度是0.4305283859114459

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。\n', '屋面排烟井旁应预留步行街餐饮商铺用油烟净化器及风机基础；屋面预留外墙清洗吊栏悬挂点。\n']

相似度是0.4193139346887673

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['屋面设备的配电装置应安装在强电竖井、配电间或设备间内。\n', '屋顶设备机房及出屋面楼梯间应进行美化处理；透过室内步行街可见的建筑立面及屋顶设备应进行美化处理。\n']

相似度是0.4195731958391368

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['消防泵房、制冷机房单独设置配电间。\n', '超市、集合店应单独设置干垃圾房、污水处理间；每组货梯附近应设置干垃圾房，干垃圾房面积不应小于30㎡。湿垃圾房应集中设置，并应设分体空调。垃圾房地面应注明坡度，及地漏或排水浅沟、污水坑位置。\n']

相似度是0.8795434461109204

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。\n', '变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。\n']

相似度是0.41576092031014994

相似度0.400000以上的语句有----------------------------

['消防设计专篇中应有步行街中庭、采光顶等设置红外对射报警联动模块应设置在金属模块箱中，严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。\n', '室内步行街公共区域原则不得设置挡烟垂壁，如必须设置，应设置为可升降式。\n']

建筑和结构的相同审查内容有-------------------------------------

电气和结构的相同审查内容有-------------------------------------