总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['技术要求相似率0.7071067811865475', '技术要求相似率0.7071067811865475', '技术经济指标']

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》相似率0.7826237921249264', '应按模板要求编制完成《消防设计专篇》。']

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水

浸措施。相似率0.8795434461109204', '变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面应高于变配电所、开闭所门外地面200mm并做300mm高防水门槛；设于建筑物最底层时，其室内地面应高于室外地面800mm。']

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/1-商业项目施工图审查要点-建筑.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['采光顶在结构缝处应设置双构件。相似率0.875', '幕墙、采光顶在结构缝处必须设置双构件。']

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。相似率0.9166666666666666', '设计说明中应明确表述符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标

准要求。']

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。相似率0.9166666666666666', '设计说明中应明确表述符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标

准要求。']

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/10-商业项目施工图审查要点-幕墙.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['安全质量强制性技术标准专项相似率0.7071067811865475', '安全质量强制性要求']

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/11-商业项目施工图审查要点-导向标识.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。相似率0.7407437469876467', '施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全；']

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/12-商业项目施工图审查要点-夜景照明.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['长廊采光顶得每个天井布置4~8个吊点，每个吊重100Kg，各吊点之间的距离不应大于4m，各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。电动挂钩应能够单控和群控。相似率0.8006285640426374', '长廊采光顶每天井布置4～8个吊点，每个吊重1KN,各吊点之间间距不应大于4m；各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。']

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/2-商业项目施工图审查要点-结构.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。相似率0.8660254037844386', ' 施工图设计文件要确保所有水管不得从配电柜上方穿过，且设计单位

出具机电各专业自查的会签表。']

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容相似率0.8333333333333334', '设计说明是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。']

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容相似率0.7205766921228921', '系统图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容相似率0.76271276980969', '系统图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。']

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容相似率0.75', '大样图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容相似率0.7453559924999299', '大样图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。']

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。相似率0.8660254037844386', ' 施工图设计文件要确保所有水管不得从配电柜上方穿过，且设计单位

出具机电各专业自查的会签表。']

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['系统要求相似率0.7071067811865475', '系统图']

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突；不要形成阴阳井盖。相似率0.8125', '市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。']

总体设计审查要点/3-施工图设计质量管控标准-给排水.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['室外步行街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并在适当位置横向设沟辅助收集雨水。相似率0.9811659223414657', '街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm

，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并

在适当位置横向设沟辅助收集雨水。']

总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx和总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['系统要求相似率0.7071067811865475', '系统图']

总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/4-施工图设计质量管控标准-暖通.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx和总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['客流系统相似率0.7071067811865475', '系统要求']

总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['内装设计应按《万达广场慧云智能化管理系统设计标准》执行，并在设计图纸、设计说明中逐条落实。智能照明控制模式、回路划分、与慧云系统接口要求、计量要求等应满足慧云标准。智能照明控制模块应自带实点状态反馈功能（实点反馈各个照明回路的开闭状态，无须电流反馈功能），应支持通讯网关设备的掉线报警功能。室内步行街智能照明与地下车库智能照明合用一套系统主机。相似率0.7013132959689203', '所有照明系统中的智能照明模块应具有状态反馈功能（能给智能照明系统主机反馈各照明回路的开闭状态），当智能照明模块掉线时应能在智能照明系统主机发出故障掉线报警、系统应支持状态反馈与下发控制命令不一致时的报警功能。（可通过智能照明系统主机对智能模块的巡检、状态逻辑比较来实现）。']

总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/5-施工图设计质量管控标准-电气.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx和总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/6-施工图设计质量管控标准-弱电.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx和总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全；相似率0.7407437469876467', '施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。']

总体设计审查要点/7-商业项目施工图审查要点-内装.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全；相似率0.7407437469876467', '施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。']

总体设计审查要点/8-商业项目施工图审查要点-景观.xlsx和总体设计审查要点/9-施工图设计质量管控标准-室外管线.xlsx的相同审查内容有-------------------------------------

相似度0.700000以上、0.990000以下的语句有----------------------------

['市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。相似率0.8125', '市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突；不要形成阴阳井盖。']